|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 网络地址(7位) | 主机地址(24位) |

A类地址（1.0.0.0 ~ 127.255.255.255）：

B类地址（128.0.0.0 ~ 191.255.255.255）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 网络地址(14位) | 主机地址(16位) |

C类地址（192.0.0.0 ~ 223.255.255.255）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 110 | 网络地址(21位) | 主机地址(8位) |

D类地址（224.0.0.0 ~ 239.255.255.255）：

|  |  |
| --- | --- |
| 1110 | 多目的广播地址(28位) |

E类地址（240.0.0.0 ~ 247.255.255.255）：

|  |  |
| --- | --- |
| 11110 | 保留 |